长期不用Playbook后，可能会造成电池休眠。变现的现象是：

开机1红3黄，然后不亮屏幕，不开机。用充电器以及磁力充都没有效果。

这个时候怎么解决？？？？其实很简单，解决不求人！

1，下载黑莓助手

2，
下载最新的OS  比如1917 ，或者随便找个ROM下载，比如 1753.
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3，然后将你沉睡的PB用数据线连接电脑后，

点击安装如图：
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4，然后如下图，即开始连接刷机：
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5，刷机进行中：
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等数字100 后，会有提示刷机完毕即可。

6，然后插上你可爱的磁力充电器。就会正常开机充电咯！！！

7，经过长时间的验证，随风总结了一点磁力充充电器小技巧：

充电底座，你们肯定遇到过，为啥充满电后，放着上面PB就没电啦？？？

这个设计是这样的，

当PB电充满后，磁力底座会自动断电，然后接触PB后，PB会自己放电。

而另外一种磁力充电器，则会一直供电，不会出现放电的现象。但是底座逼格很高，适合于看电影的PBer，妈妈再也不担心看电影没电啦！！！

随风有个QQ群：190876669

